郁南县妇幼保健院发电机房
电缆采购



货物采购文件




采购人：郁南县妇幼保健院


第一部分：投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：
1)供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。
2)供应商必须具有良好的商业信誉。
3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况）。
4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5)供应商在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标（报价）函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。
6)供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标）。
[bookmark: _GoBack]2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
3.落实采购政策需满足的资格要求：本项目所属行业为工业，不属于专门面向中小企业采购的项目。
4.本项目的特定资格要求：
合同包(郁南县妇幼保健院发电机房电缆采购)特定资格要求如下:
1)投标人应具备承担本项目所需有效的电力施工资质；
2)本项目不接受联合体投标。

第二部分：用户需求书
一．项目概况
1、项目名称：郁南县妇幼保健院发电机房电缆采购。
2、采购预算金额：人民币13万元。
3、主要采购内容：因供电需要，郁南县妇幼保健院现需采购300㎡电线共480米（380V，含材料及安装），由发电机房架空拉线到综合楼配电房。
4、《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致无效投标。

合同包（郁南县妇幼保健院发电机房电缆采购）
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	20个自然日。

	标的提供的地点
	郁南县妇幼保健院指定地点。

	付款方式
	1. 第1期：支付比例30%。合同签订以及开具符合采购人要求的发票后三十个工作日内采购人支付合同总价的30%作为预付款给中标人。
2.第2期：支付比例70%。工程项目完成安装工作后，由采购人验收通过且合格，通过各种试验，且在配合高低压系统试运行三个月后或供电部门验收合格后十五个工作日内提交结算资料，中标人开具符合采购人要求的发票提交给采购人，采购人在收到发票三十个工作日内完成支付。
5. 付款方式：采用银行转账形式。
6. 每笔款项支付时，中标人同时向采购人提供相应的请款资料（含请款函件、合同、货物款增值税发票、货物安装费发票及有关服务发票及其他合同条款规定的资料）。 

	验收要求
	1、按国家电力行业相关验收标准以及本项目招标文件、合同要求执行。
2、技术文件和资料：在材料进场时，应随带中文质量合格证明文件，复试检测报告、产品质量认证或生产许可证，规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准。
★3、凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，在交货时中标人应提供该产品的《中国强制认证》（CCC认证）。

	其他
	1、总体要求
（1）投标人所投材料应是原厂原装、全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。
（2）所有货物在开箱检验时必须完好、无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。
（3）投标人应对投标货物列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数和使用说明。
（4）投标人投标时所投货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。
（5）投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。
（6）由中标人负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
（7）采购清单中未列明的辅材、辅料、配件，项目实际上所必须的，在报价中须综合考虑。
（8）如果本招标文件中有明显未提及到的技术细节，或在涉及到本招标文件中任何条款的叙述中没有明确的规定，都应被认为是指国家（或部颁行业）的标准和规范。
（9）投标人自行踏勘现场，熟悉施工现场的地形、周围环境，掌握所有与项目施工有关或对施工有影响的情况。所发生的费用及由此而产生的一切风险均由投标人自行承担。
（10）中标人应在项目完成后及时向采购人提交有关竣工资料文件。
（11）投标人应承诺不得将采购人的任何资料泄露给第三方，更不能提取、处理、发布任何信息资源，中标后须与采购人签定保密协议书。
（12）中标人不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，采购人有权追究其相关法律责任。
（13）中标人应服从采购人管理方面的约定。
（14）货物交货到场后，采购人仅在施工区域内提供摆放位置，货物的保管由中标人自行负责。
2、承包方式
本项目采购总价包干方式承包，中标人在项目范围内包工、包料(含设备)、包报装、包安装调试、包验收、包通电、包机械、包工期、包施工过程中供电专业部门收取的各种费用（按规定应由采购人缴纳的除外）、包安全文明施工（负责购买现场工作人员的意外伤害险）、包质量等的承包方式及包组织本项目竣工验收（含资料汇总、整理、政府申报）等，并取得相关部门认可的验收合格证明文件。
投标人应根据招标文件指标要求及现场环境，充分了解实际所需数量及工程量，自行细化设计配置方案以保证满足本项目完成系统通电用电。对于招标文件没有列出，而对项目的正常运行和维护必不可少的且应属于电力电缆配套的辅材、配件，投标人有责任给予补充，确保提供的产品及所有配套件的完整性，采购人不再另行支付任何费用。
3、施工安装及管理要求
（1）中标人应为采购人提供电缆敷设、保修期内维护等专业化服务。
★（2）投标人拟派担任本项目施工安装的项目负责人和专职安全员应在投标文件提供以下证明材料：
① 投标人拟派担任本项目施工安装的项目负责人的人员为相关机电工程专业证件；
② 投标人拟派担任本项目施工安装的专职安全人员应具备持有相关机电工程专业证件或特种作业操作证等信息资料的打印页。
注：中标人应按照上述管理人员名单委派至现场管理，非采购人要求的，原则上不得更换。如需更换必须提交书面申请，经采购人同意后方能更换。
（3）中标人应在项目实施前完成深化施工组织设计，并且得到采购人的认可方可实施。
（4）采购人不提供施工所需的食宿、办公、临时及材料加工场地，均由中标人自行解决，其费用由中标人自理。
（5）中标人应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾须当日清理干净，不得留在现场过夜。项目完工验收后，应按照采购人的要求，立即清理干净工地现场，全部撤离现场。
（6）中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济损失和法律责任，均由中标人负责。
（7）中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，须按安全生产和文明工地要求实行施工。凡在工地现场范围内由于中标人自身安全措施不力所造成的任何安全事故，由中标人承担全部责任和发生的所有费用。
（8）中标人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。
★（9）因采购人单位的特殊性，中标人需停电施工时必须提前申请，取得采购人同意后方可进行，否则中标人在项目施工过程中每停电一次（预先通知停电并取得同意的除外）扣除合同总额的10%作为经济补偿，如出现停电的情况，必须在30分钟内抢修并恢复通电。 
（12）对于施工过程需开挖路面或拆除构筑物，中标人负责办理所有相关手续以及恢复原状。
（13）现场管理要求：
①在施工安装时，中标人委派本项目施工安装的项目负责人和专职安全员应全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。
②其他主要技术人员应随项目实施进度及采购人要求随时驻场。
③中标人派遣的施工安装项目负责人、专职安全员以及其他主要管理人员和技术人员存在过错行为、违法或涉嫌犯罪，其专业水平或人员素质不能胜任所担任的岗位要求、违反职业道德、不能有效配合采购人工作（如采购人向中标人书面发出书面指令，驻场工作人员拒签收等），采购人有权向中标人提出撤换。中标人可以提出整改意见，如采购人不予接受，或认为整改效果不明显的，则中标人应在7天内无条件撤换，所调换人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的素质，更换的人员须经监理工程师和采购人的同意。即使采购人同意更换，也不免除中标人应承担的违约责任。
⑤中标应确保采购人与施工现场机构、与中标人管理人员能进行充分、有效和通畅的沟通反馈，必要时，中标人管理人员应到场指导协调。
4、售后服务要求
投标人应提供本项目售后服务承诺书，承诺内容须包含但不限于以下条款：
（1）本项目（项目整体保修）质保期为本项目验收合格并办理移交手续之日起至少2年。质保期内提供免费上门保修服务，对于非因采购人的人为原因而出现产品质量及施工问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。
（2）如出现中标人提供的材料有缺陷或不符合合同规定时，中标人应无偿换货，并承担由此而产生的各项风险和费用。
（3）中标人应指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。中标人在接到维修通知后，中标人应2小时内响应，若维修项目电话不能解决故障，中标人须保证在8小时内派人到现场进行处理,24小时内处理完毕。如在规定时间内不能解决问题的应与采购人协商一致后处理。
（4）中标人做好易损部件储备，提出服务承诺及措施。
（5）保修期后材料在运行中，如因材料缺陷造成的任何缺陷，中标人应对缺陷负责保修。
（6）中标人应保证其材料在正常使用条件下（正确安装、合理使用），在材料寿命期内运行良好和达到合同文件和中标人投标文件中所述要求。



2.技术标准与要求
	序号
	核心产品要 求
	品目名称
	标的名称
	单位
	数量
	分项预算单价 （元）
	分项预算总价 （元）
	权重
%
	招 标 技 术 要求

	1
	本项目核心产品为电力电缆，即清单中为核心产品
	电气设备
	郁南县妇幼保健院发电机房电缆采购
	项
	1
	13,0000
	13,0000
	100%
	详见附表一




附表一：郁南县妇幼保健院发电机房电缆采购明细
	参数性质
	序号
	具体技术（参数要求）
★投标人须提供以下产品合格证附投标文件一并送到报名点

	
	1
	★（一）投标人所投货物（电力电缆）均必须为同一品牌产品。

	
	2
	（三）采购清单
	序号
	名称
	工作内容
	单位
	数量

	
	妇幼保健院综合楼
	供电线路更换
	
	

	1
	接续管
	1.规格:JY-300LY3
2.敷设方式:按现场情况
3.其他:符合相关规范及验收要求
	-
	4

	2
	铜芯绝缘导线
	1.类型:铜芯绝缘导线
2.规格:ZB-BVV-300
3.敷设方式:按现场情况
4.其他:符合相关规范及验收要求
	m
	480

	3
	铜接线端子
	1.类型:铜接线端子
2.规格:300mm²
3.敷设方式:按现场情况
4.其他:符合相关规范及验收要求
	个
	8

	4
	铁横担斜撑
	1.类型: 铁横担斜撑
2.敷设方式:按现场情况
3.其他:符合相关规范及验收要求
	根
	8

	5
	四位街码（加强型）
	1.类型:4位街码 四位街码
2.规格:加强型
3.敷设方式:按现场情况
4.其他:符合相关规范及验收要求
	个
	22

	6
	街码拉铁
	1.类型:街码拉铁
2.规格:L300
3.敷设方式:按现场情况
4.其他:符合相关规范及验收要求
	个
	22

	三
	其他费用
	1.材料运输、装车、卸车、二次搬运等人工服务费用。
2.完成项目内容的措施费用、税费等所有费用。
	项
	1






